Наземний паркінг. ЖК «Сирецькі Сади»

Ідентифікатор об’єкта будівництва (закінченого будівництвом об’єкта);
Паркінг - 01.3041337.5048764.20260313.16.0000.24

Основні технічні характеристики подільного об’єкта незавершеного будівництва згідно з Додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 р. N 378:


	Розташування та генеральний план населеного пункту

	Ділянка загальною площею 18.6757 га знаходиться на вул. Маршала Гречка, 10-Б (нині – Івана Виговського) в Подільському районі міста Києва 

	Поверховість
	9

	Умовна висота об'єкта
	26,5 м

	Тип та матеріал фундаментів
	Фундаментна плита із монолітного залізобетону товщиною 850 мм (бетон С25/30, W6, арматура класу А500С, А240С)

	Конструкція та матеріал зовнішніх стін

	Монолітні залізобетонні, товщиною 350мм (бетон класу С25/30, арматура класу А500С, А240С)

	Матеріал та технологія зведення каркасу (зазначається для об'єктів з каркасною конструктивною системою)

	Монолітно – каркасна технологія зведення, матеріал залізобетон

	Клас енергетичної ефективності об'єкта (у випадках, передбачених Законом України "Про енергетичну ефективність будівель"
	Енергетичний сертифікат відсутній згідно п.1 ч.3 ст. 2 Закону України «Про енергетичну ефективність будівель».

	Тип опалення
	Паркінг відкритий, не опалювальний. В інженерних приміщеннях та СПП передбачено опалення за рахунок електроконвекторів

	Тип і джерело водопостачання
	Проєктом передбачено водопостачання паркінгу від внутрішньо майданчикової кільцевої мережі питного водопроводу введених в експлуатацію попередніми чергами будівництва

	Тип і спосіб відведення стоків
	Каналізування паркінгу передбачається у запроєктовану каналізаційну мережу з подальшим відведенням до каналізаційних мереж введених в експлуатацію попередніми чергами будівництва

	Тип вентиляції
	На першому поверсі та вище – виконується природнім шляхом. В підвальному поверсі – системи припливної та витяжної механічної вентиляції

	Висота приміщень (від підлоги до стелі)
	Підземний поверх – 3,3 м.
1-9 поверх – 2,94 м.

	Кількість квартир
	-

	Ліфти та піднімальні пристрої 
	Проєктом передбачено пасажирський ліфт вантажопідйомністю 630 кг та ліфт ЛТПП вантажопідйомністю 630 кг

	Наявність закритої прибудинкової території, інформація про об'єкти благоустрою

	Благоустрій території четвертої черги будівництва житлового комплексу передбачає комплексне озеленення з використанням декоративних елементів і малих архітектурних форм.

	Забезпеченість доступності прибудинкової території об'єкта для маломобільних груп

	Проєктними рішеннями враховані вимоги нормативних документів щодо додержання нормативів з питань створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

	Наявність та тип паркінгу, кількість паркомісць
	1426 м/м

	Інформація про наявність захисних споруд цивільного захисту, в тому числі споруд подвійного призначення
	Проєктом передбачено влаштування на підземному поверсі паркінгу споруди подвійного призначення з властивостями ПРУ групи П-1 на 4770 осіб.
У складі проєктної документації розроблено розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту».




Запланований квартал, рік прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;
	запланований квартал, рік прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта
	2 квартал 2028 р.






Конструктивні елементи:

	перекриття
	Монолітний залізобетон

	стіни
	Монолітні залізобетонні та повнотіла керамічна цегла

	перегородки
	Монолітні залізобетонні та повнотіла керамічна цегла

	балкони
	Не передбачено

	лоджії
	Не передбачено

	тераси
	Не передбачено

	покривання підлоги
	Бетонна підлога

	опорядження та покривання стін
	Без опорядження

	опорядження та покривання перегородок
	Без опорядження

	опорядження та покривання стелі
	Без опорядження

	сходи (при багаторівневих об'єктах)
	Монолітні залізобетонні

	вікна (заповнення віконних прорізів)
	Металопластикові

	вхідні двері
	Металеві

	заповнення дверних прорізів у внутрішніх стінах, перегородках
	Не передбачено

	заповнення дверних прорізів у зовнішніх огороджувальних конструкціях
	Не передбачено

	вбудовані шафи та антресолі
	Не передбачено



Інженерне обладнання: 

	системи опалення (теплопостачання)
	Паркінг відкритий, не опалювальний. В інженерних приміщеннях та СПП передбачено опалення за рахунок електроконвекторів

	системи водопостачання
	Проєктом передбачено водопостачання паркінгу від внутрішньо майданчикової кільцевої мережі питного водопроводу введених в експлуатацію попередніми чергами будівництва

	системи гарячого водопостачання
	Джерелом гарячого водопостачання є електричний ємнісний водонагрівач, який передбачено у санвузлі паркінга

	системи водовідведення та каналізації
	Каналізування паркінгу передбачається у запроєктовану каналізаційну мережу з подальшим відведенням до каналізаційних мереж введених в експлуатацію попередніми чергами будівництва

	охолодження та кондиціювання
	Не передбачено

	газопостачання
	Не передбачено

	електропостачання
	Електропостачання передбачається від запроєктованих ТП -10/0,4 кВ через існуючі підстанції

	вентиляція
	На першому поверсі та вище – виконується природнім шляхом. В підвальному поверсі – системи припливної та витяжної механічної вентиляції.

	домофон
	Не передбачено

	автоматизація та диспетчеризація
	Наявна диспетчеризація систем протипожежного захисту

	слабкострумні пристрої
	Не передбачено

	системи зв'язку та сигналізації
	Протипожежна сигналізація в паркінгу та сигналізація загазованості

	електронні комунікаційні
	Не передбачено

	мережі системи протипожежного захисту
	Протипожежна сигналізація в паркінгу та сигналізація загазованості

	сантехнічне обладнання
	Не передбачено



























